|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDARDNI PODATKI O IZDELKU** | | |
| Direktiva energijske oznake EU2010/30/EU-No65/2014 za pečice | | |
| Znamka | Beko | |
| Model | BIDM19500DXDS | |
| Razred energijske učinkovistosti | | A+ |
| Poraba energije (kWh) - konvencionalna na cikel (1) | | 0,99 |
| Poraba energije (kWh) - Konvekcijsko segrevanje z ventilatorjem na cikel (1) | | 0,69 |
| Uporabna prostornina (litri) | | 71 |
| Število odprtin | | 1.0 |
| Vir toplote na odprtino | Električni | x |
| Plin |  |
| Mešano |  |
| Indeks energijske učinkovitosti na odprtino EEI odprtina | | 98,3 |