|  |
| --- |
| **STANDARDNI PODATKI O IZDELKU** |
| Direktiva energijske oznake EU2010/30/EU-No65/2014 za pečice |
| Znamka | Beko |
| Model | BIDM19500DXDS |
| Razred energijske učinkovistosti | A+ |
| Poraba energije (kWh) - konvencionalna na cikel (1) | 0,99 |
| Poraba energije (kWh) - Konvekcijsko segrevanje z ventilatorjem na cikel (1) | 0,69 |
| Uporabna prostornina (litri) | 71 |
| Število odprtin | 1.0 |
| Vir toplote na odprtino | Električni | x |
| Plin |   |
| Mešano |   |
| Indeks energijske učinkovitosti na odprtino EEI odprtina | 98,3 |